阿特拉斯通讯协议-20170814

数据起头（1）：FD

数据长度（1）：13

目标地址（2）：00 01

命令起头：0F

数据命令（1）：08

存储序号（1）：01

条形码（11）01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

物料灯（8）：FF FF FF FF FF FF FF FF

物料数量（64）:

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 crc16校验和（2）：2C 56

来源地址（2）：00 01

总共 94

例子：

FD 13 00 01 0F 08 01 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 56 00 02